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“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД  гр.СИЛИСТРА

ул.”Баба Тонка” №19, тел.086/820-559

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ЗА 
„ДОСТАВКА НА ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ПИТЕЙНА ВОДА  И
КОМПОНЕНТИ ЗА СИСТЕМИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОТЧИТАНЕ»
1. Участниците в настоящото ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка, трябва да подготвят своята оферта в съответствие с изискванията на Възложителя по приложените към документацията образци.

2. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от кандидата или от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.

3. Документите по т. 2 се представят в запечатана непрозрачна ОПАКОВКА, върху която се посочват:

· наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

· адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;

· наименованието на поръчката, а когато е приложимо - и обособените позиции, за които се подават документите.

4. Опаковката по т. 3 включва: 

-документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП (ЕЕДОП);

-документите по чл.39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП;

- каталог на български език за предлаганите изделия, предмет на поръчката със снимки, техническо описание, конструкция, основни параметри, размери и използвани материали.

-ръководство за монтаж и експлоатация на български език за предлаганите изделия, предмет на поръчката.

-опис на представените документи;

-и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.

5. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в ОПАКОВКАТА по т. 3 за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис "Предлагани ценови параметри", с посочване на позицията, за която се отнасят.

6. ДОКУМЕНТИ по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП

6.1. Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя а когато е приложимо и ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.

Част I и Част II от ЕЕДОП се попълва,  съгласно  разясненията в образеца на ЕЕДОП.

*Относно ЕЕДОП виж и:  чл.67 от ЗОП и чл.41 - чл.46 от ППЗОП.

6.2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо. 

6.3. При участници обединения – Документ по чл.37, ал.4 от ППЗОП-договор или споразумение за учредяване на обединението (оригинал или нотариално заверено копие) и регистрация съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър Булстат (ако е приложимо).  
7. ДОКУМЕНТИ по чл.39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП.

7.1. Техническото предложение .


Техническото предложение се попълва съгласно приложения към документацията образец.

В точка I:

1.1. Попълват се данните за участника съгласно образеца. 

1.2. Попълват се данните за подизпълнителите и/или третите лица чиито ресурси ще бъдат използвани. 

*Данните се попълват за всеки подизпълнител и/или трето лице поотделно, като в образеца  се добавят необходимия брой редове и полета. 
В точка II: Участникът посочва срока на валидност на офертата цифром и словом.

III. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (ПЛИК № 2)

Попълване на образеца на техническото приложение:

В точка3.1: Текста има декларативен характер и препраща към приложените към техническото предложение приложения №1Т до 6Т, попълнени съгласно образците в документацията.
В точка 3.2: Попълват се срока за изпълнение на заявките, цифром и словом (не по-дълъг от 5 работни дни, считано от деня на отправяне на заявката). 

*Данните се попълват за всеки подизпълнител поотделно.
В точка 3.3.Съгласно текста. В точка 3.3.1. се посочва информация за служебното лице, което ще отговаря пряко за приемането и изпълнението на заявките, неговата длъжност, телефон, факс.

В точка IV:
В точка 4.1. – цифром и словом се посочва гаранционният срок на предлаганите водомери в години ,считано от датата на доставката им; 
Минимално изискване: Гаранционният срок на водомерите  не може да е по-кратък от 2 години.
В точка 4.2. – цифром и словом се посочва гаранционният срок на предлаганите водомерни шахти в комплект със спирателни кранове, обратен клапан и водомер в години, считано от датата на доставката им; 
Минимално изискване: Гаранционният срок  на предлаганите шахти и окомплектовката им, не може да е по-кратък от 2 години.
В точка 4.3. – цифром и словом се посочва гаранционният срок на предлаганите водомери с възможност за дистанционно ограничаване на водоподаването и спирателни кранове с дистанционно управление в години ,считано от датата на доставката им; 
Минимално изискване: Гаранционният срок  на предлаганите водомери с възможност за дистанционно ограничаване на водоподаването и спирателни кранове с дистанционно управление не може да е по-кратък от 2 години.

В точка 4.4. – цифром и словом се посочва гаранционният срок на предлаганите системи за дистанционно отчитане в години ,считано от датата на доставката им; 
Минимално изискване: Гаранционният срок  на системите за дистанционно отчитане не може да е по-кратък от 2 години.

В точка 4.5. – цифром и словом се посочва експлоатационният срок на предлаганите радиомодули в години ,считано от датата на монтажа им; 
Минимално изискване: Експлоатационният срок на радиомодулите не може да е по-кратък от 12 години.

В точка 4.6. – цифром и словом се посочва експлоатационният срок на предлаганите захранващи батерии в години ,считано от датата на доставката им;
Минимално изискване:  Експлоатационният срок на захранващата батерия не може да е по-кратък от 10 години.

В точка 4.7. цифром и словом се посочва експлоатационният срок на предлаганите батерии за посочените водомери за ограничаване на водоподаването, считано от датата на доставката им;
Минимално изискване:  Захранването да е с батерия, за минимум 1 метрологичен период, съгласно изискванията за периодичност на последващи проверки определени със Заповед А-791/30.09.2015 г. на ДАМТН.
В точка 4.8. – описва се текстово какви са условията и обхвата на гаранцията, като се спазят минималните изисквания на Възложителя.
Техническото предложение се датира, подписва от представителя на Участника или негов законен пълномощник и се подпечатва.
 Попълване на приложения 1Т  до 6Т, към Техническото приложение:

 Попълват се празните полета, на приложените образци, съгласно изискванията на Възложителя. 

Каталожните номера посочени в приложенията, трябва да съответстват на тези фигуриращи в приложените в документацията каталози.
 Задължително се попълват всички данни за всички видове посочени изделия във всички Приложения.


Приложенията се датират, подписват от представителя на Участника или негов законен пълномощник и се подпечатват.
.

В точка V: Участникът посочва:

5.1.Ако лицето което подава офертата е законният представител на участника не се прилага документ за упълномощаване и се подчертава текстът „НЕ”. При условие че офертата се подава от упълномощено лице, участникът подчертава „ДА” и  към техническата оферта се прилага и документ за упълномощаване. 
5.2. Съгласно текста в образеца. Прилага се Приложение №3Д.

5.3. Съгласно текста в образеца. Прилага се Приложение №4Д.
5.4. Съгласно текста в образеца. Прилага се Приложение №5Д.

5.5. Съгласно текста в образеца. Прилага се Приложение №6Д.

5.6. Прилага се „Приложение спецификация №1T, 2T, 3T, 4T, 5T и 6Т”, с попълнени каталожни номера, съответстващи на каталожните номера в приложените каталози  и наименованието на произвдителя за всяко изделие.

5.7. Каталог на български език за предлаганите изделия, предмет на поръчката със снимки, техническо описание, конструкция, основни параметри, размери и използвани материали.

5.8. Прилага се Ръководство за монтаж и експлоатация на български език за предлаганите изделия, предмет на поръчката.


5.9.Друга информация (ако е приложимо).
6. ПЛИК с надпис "ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ" - чл.39, ал.3, т.2 от ППЗОП
Участниците представят отделен непрозрачен плик с надпис "ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ", Ценовата оферта трябва да съдържа попълнено, подписано и подпечатано ценово предложение по приложения към документацията образец, с крайната обща цена от приложения 1Ц и 2Ц.
Попълване на Ценовото предложение


- на определените в образеца места се попълват наименованието на Участника, законния представител и длъжността, която заема, адреса на управление, лице  за контакт по процедурата, телефон, факс и електронен адрес.
- по т.1 - вписва се цифром и словом сбора от сумите на коригираните единични цени от Приложения 1Ц и 2Ц.

Посочената цена е без ДДС, франко склада на Възложителя.
Цената се посочва до вторият знак след десетичната запетая.
Ценовото предложение се датира, подписва се от представителя на Участника или негов законен пълномощник и се подпечатва.
Попълване на Приложения 1Ц и 2Ц към Ценово предложение

- Участниците попълват каталожният номер на изделието в колоната «Каталожен №», единичната цена на изделието в колоната «Единична цена». Коригираната с посоченият коефициет за тежест цена се попълва в колоната «Претеглена цена».

Цените се попълват в български лева, без включен ДДС до вторият знак след десетичната запетая, франко базата на Купувача в гр.Силистра. 

В последния ред се попълва сборът от коригираните единични цени, за съответното приложение.
Всяко приложение се датира, подписва се от представителя на Участника или негов законен пълномощник и се подпечатва.
7. ОПИС на представените ДОКУМЕНТИ .

Описа се прави съгласно Приложение №7. Описва се цялата оферта страница по страница. Срещу всеки документ се описва от коя до коя страница е конкретния документ.
*В срока за подаване на офертите, Участниците представят мостри на следните видове водомери 

а)Едноструен водомер за студена вода L=130mm, 3/4”, G1”, R≥100 , Q3=4 m³/h;

б)Многоструен водомер за студена вода L=260mm, 1”, G1 ¼”, R≥100 , Q3=10 m³/h;

в)Водомер с възможност за дистанционно ограничаване на водоподаването, L=190mm, R≥100,   Q3=4 m³/h;

Мострите трябва да бъдат представени в оригинална търговска опаковка, запечатани в по-голям кашон, надписан с името  на участника и опис на съдържанието. След приключване на обществената поръчка мострите ще бъдат върнати на участниците или ще бъдат закупени от възложителя по цени на сключения договор.



**Всички документи в офертата следва да бъдат попълнени без корекции, подпечатани и подписани от представляващия участника, съгласно актуалната регистрация или от упълномощено от него лице;
***Приложените копия на документи да бъдат заверени за вярност (гриф „вярно с оригинала”, подпис и мокър печат на участника), заверява се всяка страница;
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